ПРИЛОЖЕНИЕ

**Изменения на приложение IV към Регламент (ЕС) № 168/2013**

В приложение IV към Регламент (ЕО) № 168/2013 таблицата се изменя, както следва:

а) точки 1.1.2.1, 1.1.2.2 и 1.1.2.3 се заменят със следното:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „1.1.2.1 | Евро 4: Приложение VI А1 | L1e, L2e, L6e | 1.1.2017 г. | 1.1.2018 г. | 31.12.2020 г.; за L2e-U и L6e-B: 31.12.2022 г.; |
| 1.1.2.2 | Евро 4: Приложение VI А1 | L3e, L4e, L5e,L7e | 1.1.2016 г. | 1.1.2017 г. | 31.12.2020 г.; за L3e-AxE и L3e-AxT — 31.12.2022 г. |
| 1.1.2.3 | Евро 5: Приложение VI A2 | L1e-L7e | 1.1.2020 г.за L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT и L6e-B: 1.1.2022 г. | 1.1.2021 г.за L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT и L6e-B: 1.1.2023 г. | “; |

б) точки 1.8.1, 1.8.2 и 1.8.3 се заменят със следното:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „1.8.1. | функционални изисквания на OBD от първо поколение | L3e, L4e, L5e-A, L7e-A | 1.1.2016 г. | 1.1.2017 г. | 31.12.2020 г. |
| процедура за изпитване на екологичните характеристики на OBD от първо поколение (изпитване от тип VIII) |
| прагове за изпитване на екологичните характеристики на OBD от първо поколение |
| 1.8.2. | функционални изисквания за OBD от първо поколение, включително работен режим, който значително намалява въртящия момент на двигателя | L3e, L4e, L5e, L7e | 1.1.2020 г. | 1.1.2021 г. | 31.12.2024 г. |
| процедура за изпитване на екологичните характеристики на OBD от първо поколение (изпитване от тип VIII) |
| прагове за изпитване на екологичните характеристики на OBD от първо поколение |
| 1.8.3. | функционални изисквания за OBD от първо поколение, включително работен режим, който значително намалява въртящия момент на двигателя | L3e, L4e, L5e, L7e | 31.12.2024 г. | 1.1.2025 г. | “; |
| процедура за изпитване на екологичните характеристики на OBD от първо поколение (изпитване от тип VIII) |
| прагове за изпитване на екологичните характеристики на OBD от първо поколение, приложение VI (Б2) |

в) вмъкват се следните точки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „1.8.4 | функционални изисквания за OBD от второ поколениес изключение на следене на работата на катализатора | L3e, L4e,L5e-A, L7e-A | 1.1.2020 г. | 1.1.2021 г. | 31.12.2024 г. |
| процедура за изпитване на екологичните характеристики на OBD от второ поколение (изпитване от тип VIII) |
| прагове за изпитване на екологичните характеристики на OBD от първо поколение |
| 1.8.5. | функционални изисквания на OBD от второ поколение  | L3e, L4e, L5e, L7e | 31.12.2024 г. | 1.1.2025 г. | “; |
| процедура за изпитване на екологичните характеристики на OBD от второ поколение (изпитване от тип VIII)  |
| прагове за изпитване на екологичните характеристики на OBD от второ поколение, приложение VI (Б2) |

г) точки 1.9.1 и 1.9.2 се заменят със следното:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „1.9.1 | процедура за изпитване на нивото на шума и пределните стойности на нивото на шума — приложение VI (Г) | L1e, L2e, L6e | 1.1.2017 г. | 1.1.2018 г. |  |
| „1.9.2 | процедура за изпитване на нивото на шума и пределните стойности на нивото на шума (3) — приложение VI (Г) | L3e, L4e, L5e, L7e | 1.1.2016 г. | 1.1.2017 г. | “; |

д) точка 1.9.4 се заменя със следното:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „1.9.4 | Правила на ИКЕ на ООН № 9, 41, 63, 92 и свързаните с тях нови пределни стойности, предложени от Комисията | L1e-L7e |  |  | “. |