

ANNEXE

**Modifications de l’annexe IV du règlement (UE) nº 168/2013**

Dans l’annexe IV du règlement (UE) nº 168/2013, le tableau est modifié comme suit:

a) les points 1.1.2.1, 1.1.2.2 et 1.1.2.3 sont remplacés par le texte suivant:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.1.2.1. | Euro 4: annexe VI, section A1 | L1e, L2e, L6e | 1.1.2017 | 1.1.2018 | 31.12.2020; pour L2e-U et L6e-B: 31.12.2022 |
| 1.1.2.2. | Euro 4: annexe VI, section A1 | L3e, L4e, L5e,  L7e | 1.1.2016 | 1.1.2017 | 31.12.2020; pour L3e-AxE et L3e-AxT: 31.12.2022 |
| 1.1.2.3. | Euro 5: annexe VI, section A2 | L1e-L7e | 1.1.2020;  pour L2e-U, L3e-AxE ,L3e-AxT et L6e-B: 1.1.2022 | 1.1.2021;  pour L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT et L6e-B: 1.1.2023 | »; |

b) les points 1.8.1, 1.8.2 et 1.8.3 sont remplacés par le texte suivant:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.8.1. | Exigences fonctionnelles OBD I | L3e, L4e,  L5e-A, L7e-A | 1.1.2016 | 1.1.2017 | 31.12.2020 |
| Procédure d’essai environnemental OBD I (essai de type VIII) |
| Seuils des essais environnementaux OBD I, annexe VI, section B1 |
| 1.8.2. | Exigences fonctionnelles OBD I, y compris tout mode opératoire qui réduit de façon significative le couple moteur | L3e, L4e, L5e, L7e | 1.1.2020 | 1.1.2021 | 31.12.2024 |
| Procédure d’essai environnemental OBD I (essai de type VIII) |
| Seuils des essais environnementaux OBD I, annexe VI, section B1 |
| 1.8.3. | Exigences fonctionnelles OBD I, y compris tout mode opératoire qui réduit de façon significative le couple moteur | L3e, L4e, L5e, L7e | 1.1.2024 | 1.1.2025 | »; |
| Procédure d’essai environnemental OBD I (essai de type VIII) |
| Seuils des essais environnementaux OBD I, annexe VI, section B2 |

c) les points suivants sont insérés:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.8.4. | Exigences fonctionnelles OBD II  à l’exception de la surveillance du catalyseur | L3e, L4e,  L5e-A, L7e-A | 1.1.2020 | 1.1.2021 | 31.12.2024 |
| Procédures d’essai environnemental OBD II (essai de type VIII) |
| Seuils des essais environnementaux OBD II, annexe VI, section B1 |
| 1.8.5. | Exigences fonctionnelles OBD II | L3e, L4e, L5e‑A, L7e-A | 1.1.2024 | 1.1.2025 | »; |
| Procédures d’essai environnemental OBD II (essai de type VIII) |
| Seuils des essais environnementaux OBD II, annexe VI, section B2 |

d) les points 1.9.1 et 1.9.2 sont remplacés par le texte suivant:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.9.1. | Procédure d’essai de niveau sonore et valeurs limites, annexe VI, section D | L1e, L2e, L6e | 1.1.2017 | 1.1.2018 |  |
| 1.9.2. | Procédure d’essai de niveau sonore et valeurs limites (3), annexe VI, section D | L3e, L4e, L5e, L7e | 1.1.2016 | 1.1.2017 | »; |

e) le point 1.9.4 est remplacé par le texte suivant:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.9.4. | Règlements CEE-ONU nos 9, 41, 63 et 92 ainsi que nouvelles valeurs limites correspondantes proposées par la Commission | L1e-L7e |  |  | ». |