

ê 757/2010 член 1 и приложение .1 (адаптиран)

è1 293/2016 член 1 и приложение

è2 519/2012 член 1 и приложение .1(а)

è3 519/2012 член 1 и приложение .1(б)

è4 519/2012 член 1 и приложение .2

è5 2030/2015 член 1 и приложение

ð нов

ПРИЛОЖЕНИЕ I

**Част А — Вещества, изброени в Конвенцията и в Протокола, както и вещества, изброени само в Конвенцията**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вещество | CAS № | ЕО № | Специфично изключение за употреба като междинен продукт или други спецификации |
| Тетрабромодифенилов етер  C12H6Br4O | Ö 40088-47-9 и други Õ | Ö 254-787-2 и други Õ | 1. За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за концентрации на тетрабромодифенилов етер, равни на или под 10 mg/kg (0,001 тегловни %), когато се среща във вещества, препарати Ö смеси Õ, изделия или като съставка на забавящи горенето части на изделия.  2. Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата, както следва:  а) без да се засяга посоченото в буква б) — на изделия и препаратиÖ смеси Õ, съдържащи концентрации на тетрабромодифенилов етер под 0,1 тегловни %, когато се произвеждат изцяло или частично от рециклирани материали или от материали от отпадъци, подготвени за повторна употреба;  б) на електрическо и електронно оборудване в рамките на обхвата на Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[[1]](#footnote-1).  3. Разрешава се използването на изделия, които вече са били в употреба в ЕС преди 25 август 2010 г. и съдържат като своя съставка тетрабромодифенилов етер. Във връзка с такива изделия се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея. |
| Пентабромодифенилов етер  C12H5Br5O | Ö 32534-81-9 и други Õ | Ö 251-084-2 и други Õ | 1. За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за концентрации на пентабромодифенилов етер, равни на или под 10 mg/kg (0,001 тегловни %), когато се среща във вещества, препарати Ö смеси Õ, изделия или като съставка на забавящи горенето части на изделия.  2. Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата, както следва:  а) без да се засяга посоченото в буква б) — на изделия и препаратиÖ смеси Õ, съдържащи концентрации на пентабромодифенилов етер под 0,1 тегловни %, когато се произвеждат изцяло или частично от рециклирани материали или от материали от отпадъци, подготвени за повторна употреба;  б) на електрическо и електронно оборудване в рамките на обхвата на Директива 2002/95/ЕО.  3. Разрешава се използването на изделия, които вече са били в употреба в ЕС преди 25 август 2010 г. и съдържат като своя съставка пентабромодифенилов етер; Във връзка с такива изделия се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея. |
| Хексабромодифенилов етер  C12H4Br6O | Ö 36483-60-0 и други Õ | Ö 253-058-6 и други Õ | 1. За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за концентрации на хексабромодифенилов етер, равни на или под 10 mg/kg (0,001 тегловни %), когато се среща във вещества, препарати Ö смеси Õ, изделия или като съставки на забавящи горенето части на изделия.  2. Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата, както следва:  а) без да се засяга посоченото в буква б) — на изделия и препаратиÖ смеси Õ, съдържащи концентрации на хексабромодифенилов етер под 0,1 тегловни %, когато се произвеждат изцяло или частично от рециклирани материали или от материали от отпадъци, подготвени за повторна употреба;  б) на електрическо и електронно оборудване в рамките на обхвата на Директива 2002/95/ЕО.  3. Разрешава се използването на изделия, които вече са били в употреба в ЕС преди 25 август 2010 г. и съдържат като своя съставка хексабромодифенилов етер; Във връзка с такива изделия се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея. |
| Хептабромодифенилов етер  C12H3Br7O | Ö 68928-80-3 и други Õ | Ö 273-031-2 и други Õ | 1. За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за концентрации на хептабромодифенилов етер, равни на или под 10 mg/kg (0,001 тегловни %), когато се среща във вещества, препарати Ö смеси Õ, изделия или като съставки на забавящи горенето части на изделия.  2. Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата, както следва:  а) без да се засяга посоченото в буква б) — на изделия и препаратиÖ смеси Õ, съдържащи концентрации на хептабромодифенилов етер под 0,1 тегловни %, когато се произвеждат изцяло или частично от рециклирани материали или от материали от отпадъци, подготвени за повторна употреба;  б) на електрическо и електронно оборудване в рамките на обхвата на Директива 2002/95/ЕО.  3. Разрешава се използването на изделия, които вече са били в употреба в ЕС преди 25 август 2010 г. и съдържат като своя съставка хептабромодифенилов етер; Във връзка с такива изделия се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея. |
| Перфлуорооктансулфонова киселина и нейните производни (PFOS)  C8F17SO2X  (X = OH, метални соли (O-M+), халиди, амиди и други производни, включително полимери) | Ö 1763-23-1  2795-39-3  29457-72-5  29081-56-9  70225-14-8  56773-42-3  251099-16-8  4151-50-2  31506-32-8  1691-99-2  24448-09-7  307-35-7 и други Õ | Ö 217-179-8  220-527-1  249-644-6  249-415-0  274-460-8  260-375-3  223-980-3  250-665-8  216-887-4  246-262-1  206-200-6 и други Õ | 1. За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за концентрации на PFOS, равни на или под 10 mg/kg (0,001 тегловни %), когато се среща във вещества или в препарати Ö смеси Õ.  2. За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за концентрации на PFOS в полуготови продукти или изделия, или части от тях, ако концентрацията на PFOS е по-малка от 0,1 тегловни %, изчислена спрямо масата на отделни в структурно или микроструктурно отношение части, които съдържат PFOS, или за текстилни или други материали с покритие, ако количеството PFOS е по-малко от 1 μg/m2 в материала с покритие.  3. Разрешава се използването на изделия, които вече са били в употреба в ЕС преди 25 август 2010 г. и съдържат като своя съставка PFOS; Във връзка с такива изделия се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.  4. Пожарогасителната пяна, пусната на пазара преди 27 декември 2006 г., може да се използва до 27 юни 2011 г.  5. Ако количеството, отделяно в околната среда, е сведено до минимум, производството и пускането на пазара са разрешени за следните специфични видове употреба, при условие че държавите членки докладват на Комисията на всеки четири години за постигнатия напредък в елиминирането на PFOS:  а) до 26 август 2015 г. — мокрещи средства, използвани в контролирани системи за нанасяне на галванични покрития;  б) фоторезисти или антирефлектиращи покрития за фотолитографски процеси;  в) фотографски покрития, нанасяни върху филми, хартия или печатни форми;  г) вещества, потискащи образуването на суспензия при недекоративно твърдо хромиране с хром(VI) в системи със затворен цикъл;  д) хидравлични флуиди за авиацията.  Когато дерогациите в букви от а) до д) по-горе се отнасят до производството или употребата в инсталация, попадаща в обхвата на Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[[2]](#footnote-2), трябва да се прилагат съответните най-добри налични техники за предотвратяване и свеждане до минимум на емисиите на PFOS, описани в информацията, публикувана от Комисията съгласно член 17, параграф 2, втора алинея от Директива 2008/1/ЕО.  Веднага щом постъпи нова информация относно подробности за употребата и по-безопасни алтернативни вещества или технологии при видовете употреба по букви от б) до д), Комисията преразглежда изключенията във втора алинея, така че:  i) видовете употреба на PFOS да бъдат поетапно преустановени веднага щом използването на по-безопасни алтернативи стане технически и икономически осъществимо,  ii) продължаването на действието на дадена дерогация да е възможно само за жизненоважни видове употреба, за които не съществуват по-безопасни алтернативи, и е докладвано, че са положени усилия за намиране на по-безопасни алтернативи,  iii) емисиите на PFOS в околната среда да са сведени до минимум чрез прилагането на най-добрите налични техники.  è2  6. След като бъдат приети съответни стандарти от Европейския комитет за стандартизация (CEN), като аналитични методи за изпитване с цел доказване на съответствие на веществата, препаратите Ö смесите Õ и изделията с изискванията по параграфи 1 и 2 трябва да се използват методите, описани в тези стандарти. Като алтернатива на стандартите на CEN е възможно да се използва всеки друг метод за лабораторен анализ, за който прилагащата лаборатория може да докаже еквивалентни работни показатели.  ç |
| ДДТ (1,1,1-трихлоро-2,2-бис(4-хлорофенил)етан) | 50-29-3 | 200-024-3 | — |
| Хлордан | 57-74-9 | 200-349-0 | — |
| Хексахлороциклохексани, включително линдан | 58-89-9 | 200-401-2 | — |
| 319-84-6 | 206-270-8 |
| 319-85-7 | 206-271-3 |
| 608-73-1 | 210-168-9 |
| Диелдрин | 60-57-1 | 200-484-5 | — |
| Ендрин | 72-20-8 | 200-775-7 | — |
| Хептахлор | 76-44-8 | 200-962-3 | — |
| è3 Ендосулфан ç | è3 115-29-7  959-98-8  33213-65-9 ç | è3 204-079-4 ç | è3 1. Пускането на пазара и употребата на изделия, съдържащи като своя съставка ендосулфан, които са произведени преди или на 10 юли 2012 г., се разрешава до 10 януари 2013 г.  2. Разрешава се пускането на пазара и употребата на изделия, съдържащи като своя съставка ендосулфан, които вече са били в употреба преди или на 10 юли 2012 г.  3. За изделията по точки 1 и 2 е в сила посоченото в член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея. ç |
| Хексахлоробензен | 118-74-1 | 200-273-9 | — |
| Хлордекон | 143-50-0 | 205-601-3 | — |
| Алдрин | 309-00-2 | 206-215-8 | — |
| Пентахлоробензен | 608-93-5 | 210-172-5 | — |
| Полихлорирани бифенили (ПХБ) | 1336-36-3 и други | 215-648-1 и други | Без да се засяга Директива 96/59/ЕО, се разрешава да бъдат използвани изделията, които вече се използват по време на влизането в сила на настоящия регламент.  ð Държавите членки идентифицират и извеждат от употреба оборудването (например трансформатори, кондензатори или други резервоари, съдържащи течни запаси), съдържащо над 0,005 % ПХБ и обеми над 0,05 dm3, във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 31 декември 2025 г. ï |
| Мирекс | 2385-85-5 | 219-196-6 | — |
| Токсафен | 8001-35-2 | 232-283-3 | — |
| Хексабромобифенил | 36355-01-8 | 252-994-2 | — |
| è1 Хексабромоциклододекан  „Хексабромоциклододекан“ означава: хексабромоциклододекан, 1,2,5,6,9,10-хексабромоциклододекан и неговите основни диастереоизомери: алфа- хексабромоциклододекан; бета-хексабромоциклододекан; и гама-хексабромоциклододекан ç | è1 25637-99-4,  3194-55-6,  134237-50-6,  134237-51-7,  134237-52-8 ç | è1 247-148-4,  221-695-9 ç | è1 1. За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за хексабромоциклододекан в концентрации по-ниски или равни на 100 mg/kg (0,01 тегловни %), когато веществото се среща във вещества, препарати Ö смеси Õ, изделия или като съставка на забавящи горенето части на изделия, като посоченият праг подлежи на преразглеждане от страна на Комисията до 22 март 2019 г.  2. Употребата на хексабромоциклододекан, самостоятелно или в препарати смеси , при производството на изделия от експандиран полистирен, а също и производството и пускането на пазара на хексабромоциклододекан за такъв вид употреба се разрешава, при условие че този вид употреба е разрешен в съответствие с дял VII от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламeнт и на Съвета[[3]](#footnote-3), или че е обект на заявление за разрешаване, подадено до 21 февруари 2014 г., и все още се очаква решение по това заявление.  Пускането на пазара и употребата на хексабромоциклододекан, самостоятелно или в препаратиÖ смеси Õ, в съответствие с настоящата точка се разрешава само до 26 ноември 2019 г., или, ако е разрешено до по-ранна дата, до датата на изтичане на срока за преразглеждане, посочена в решение за предоставяне на разрешение, или до датата на оттегляне на това разрешение в съответствие с дял VII от Регламент (ЕО) № 1907/2006.  Пускането на пазара и използването в сгради на изделия от експандиран полистирен, които съдържат като съставка хексабромоциклододекан и са произведени в съответствие с изключението, предвидено в настоящата точка, е разрешено до 6 месеца след датата на изтичане на срока на действие на изключението. Изделията, които вече са били в употреба към тази дата, могат да продължат да се използват.  3. Без да се засяга изключението по точка 2, пускането на пазара и употребата в сгради на изделия от експандиран полистирен и ектрудиран полистирен, които съдържат като съставка хексабромоциклододекан и са произведени преди или на 22 март 2016 г., се разрешават до 22 юни 2016 г. Точка 6 се прилага все едно, че посочените изделия са произведени съгласно изключението по точка 2.  4. Изделията, съдържащи като съставка хексабромоциклододекан, които са били в употреба преди или на 22 март 2016 г., може да продължат да се използват и да се пускат на пазара, като не се прилага точка 6. Към посочените изделия се прилага член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.  5. Пускането на пазара и употребата в сгради на вносни изделия, изработени от експандиран полистирен, които съдържат като съставка хексабромоциклододекан, се разрешава до датата на изтичане на изключението по точка 2, а точка 6 се прилага все едно, че тези изделия са били произведени съгласно изключението по точка 2. Изделията, които вече са били в употреба към тази дата, могат да продължат да се използват.  6. Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Съюза за класификацията, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, експандираният полистирен, в който се използва хексабромоциклододекан съгласно изключението по точка 2, трябва да може да бъде идентифициран чрез етикетиране или чрез други средства през целия си жизнен цикъл. ç |
| Хексахлоробутадиен | ð 87-68-3 ï | ð 201-765-5 ï | ð 1. Пускането на пазара и употребата на изделия, съдържащи като своя съставка хексахлоробутадиен, които са произведени преди или на 10 юли 2012 г., се разрешават до 10 януари 2013 г.  2. Разрешава се пускането на пазара и употребата на изделия, съдържащи като своя съставка хексахлоробутадиен, които вече са били в употреба преди или на 10 юли 2012 г.  3. За изделията по точки 1 и 2 е в сила посоченото в член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея. ï |
| ð Пентахлорофенол и неговите соли и естери ï | ð 87-86-5 и други ï | ð 201-778-6 и други ï | ð - ï |
| ð Полихлорирани нафталени[[4]](#footnote-4) ï | ð 70776-03-3 и други ï | ð 274-864-4 и други ï | ð 1. Пускането на пазара и употребата на изделия, съдържащи като своя съставка полихлорирани нафталени, които са произведени преди или на 10 юли 2012 г., се разрешава до 10 януари 2013 г.  2. Разрешава се пускането на пазара и употребата на изделия, съдържащи като своя съставка полихлорирани нафталени, които вече са били в употреба преди или на 10 юли 2012 г.  3. За изделията по точки 1 и 2 е в сила посоченото в член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея. ï |

**Част Б — Вещества, изброени само в Протокола**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вещество | CAS № | ЕО № | Специфично изключение за употреба като междинен продукт или други спецификации |
| è4 Хексахлоробутадиен ç | è4 87-68-3 ç | è4 201-765-5 ç | è4 1. Пускането на пазара и употребата на изделия, съдържащи като своя съставка хексахлоробутадиен, които са произведени преди или на 10 юли 2012 г., се разрешават до 10 януари 2013 г.  2. Разрешава се пускането на пазара и употребата на изделия, съдържащи като своя съставка хексахлоробутадиен, които вече са били в употреба преди или на 10 юли 2012 г.  3. За изделията по точки 1 и 2 е в сила посоченото в член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея. ç |
| è4 Полихлорирани нафталени ç |  |  | è4 1. Пускането на пазара и употребата на изделия, съдържащи като своя съставка полихлорирани нафталени, които са произведени преди или на 10 юли 2012 г., се разрешава до 10 януари 2013 г.  2. Разрешава се пускането на пазара и употребата на изделия, съдържащи като своя съставка полихлорирани нафталени, които вече са били в употреба преди или на 10 юли 2012 г.  3. За изделията по точки 1 и 2 е в сила посоченото в член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея. ç |
| è5 Хлороалкани C10-C13, (късоверижни хлорирани парафини) (SCCP) ç | è5 85535-84-8 ç | è5 287-476-5 ç | è5 1. Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата на вещества или препарати Ö смеси Õ, съдържащи SCCP в концентрация, по-ниска 1 тегловен %, или изделия, съдържащи SCCP в концентрация, по-ниска от 0,15 тегловни %.  2. Разрешава се употребата по отношение на:  а) транспортни ленти за миннодобивната промишленост и уплътнители за язовирни стени, съдържащи SCCP, които вече са били в употреба преди или на 4 декември 2015 г.; и  б) изделия, съдържащи SCCP, различни от посочените в буква а), които вече са били в употреба преди или на 10 юли 2012 г.  3. Член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея се прилагат за изделията, посочени в точка 2. ç |

ê Поправка, ОВ L 229, 29.6.2004 г., стр. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ II

**СПИСЪК НА ВЕЩЕСТВАТА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ОГРАНИЧЕНИЯ**

**Част А — Вещества, изброени в Конвенцията и в Протокола**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вещество | CAS № | ЕО № | Условия на ограничение |
|  |  |  |  |

**Част Б — Вещества, изброени само в Протокола**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вещество | CAS № | ЕО № | Условия на ограничение |
|  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ III

**СПИСЪК НА ВЕЩЕСТВАТА, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА РАЗПОРЕДБИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗПУСКАНИЯТА**

Вещество (CAS №)

Полихлорирани дибензо-*p*-диоксини и дибензофурани (PCDD/PCDF)

Хексахлоробензен (HCB) (CAS №:118-74-1)

Полихлорирани бифенили (ПХБ)

Многопръстенни ароматни въглеводороди (РАН)[[5]](#footnote-5)

ê 757/2010 член 1 и приложение .2

Пентахлоробензен (CAS № 608-93-5)

ê 1342/2014 член 1.1 и приложение I (адаптиран)

è1 460/2016 член 1 и приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

**Списък на веществата, предмет на разпоредбите за управление на отпадъци, формулирани в член 7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вещество | CAS № | ЕО № | Максимално допустима концентрация, посочена в член 7, параграф 4, буква а) |
| Ендосулфан | 115-29-7  959-98-8  33213-65-9 | 204-079-4 | 50 mg/kg |
| Хексахлоробутадиен | 87-68-3 | 201-765-5 | 100 mg/kg |
| Полихлорирани нафталени[[6]](#footnote-6) |  |  | 10 mg/kg |
| Хлороалкани C10-C13 (късоверижни хлорирани парафини) (SCCP) | 85535-84-8 | 287-476-5 | 10000 mg/kg |
| Тетрабромодифенилов етер  C12H6Br4O | Ö 40088-47-9 и други Õ | Ö 254-787-2 и други Õ | Сумата от концентрациите на тетрабромодифенилов етер, пентабромодифенилов етер, хексабромодифенилов етер и хептабромодифенилов етер: 1000 mg/kg |
| Пентабромодифенилов етер  C12H5Br5O | Ö 32534-81-9 и други Õ | Ö 251-084-2 и други Õ |
| Хексабромодифенилов етер  C12H4Br6O | Ö 36483-60-0 и други Õ | Ö 253-058-6 и други Õ |
| Хептабромодифенилов етер  C12H3Br7O | Ö 68928-80-3 и други Õ | Ö 273-031-2 и други Õ |
| Перфлуорооктансулфонова киселина и нейните производни (PFOS)  C8F17SO2X  (X = OH, метални соли (O-M+), халиди, амиди и други производни, включително полимери) | Ö 1763-23-1  2795-39-3  29457-72-5  29081-56-9  70225-14-8  56773-42-3  251099-16-8  4151-50-2  31506-32-8  1691-99-2  24448-09-7  307-35-7 и други Õ | Ö 217-179-8  220-527-1  249-644-6  249-415-0  274-460-8  260-375-3  223-980-3  250-665-8  216-887-4  246-262-1  206-200-6 и други Õ | 50 mg/kg |
| Полихлорирани дибензо-*p*-диоксини и дибензофурани (PCDD/PCDF) |  |  | 15 μg/kg[[7]](#footnote-7) |
| ДДТ (1,1,1-трихлоро-2,2-бис (4-хлорофенил)етан) | 50-29-3 | 200-024-3 | 50 mg/kg |
| Хлордан | 57-74-9 | 200-349-0 | 50 mg/kg |
| Хексахлороциклохексани, включително линдан | 58-89-9  319-84-6  319-85-7  608-73-1 | 210-168-9  200-401-2  206-270-8  206-271-3 | 50 mg/kg |
| Диелдрин | 60-57-1 | 200-484-5 | 50 mg/kg |
| Ендрин | 72-20-8 | 200-775-7 | 50 mg/kg |
| Хептахлор | 76-44-8 | 200-962-3 | 50 mg/kg |
| Хексахлоробензен | 118-74-1 | 200-273-9 | 50 mg/kg |
| Хлордекон | 143-50-0 | 205-601-3 | 50 mg/kg |
| Алдрин | 309-00-2 | 206-215-8 | 50 mg/kg |
| Пентахлоробензен | 608-93-5 | 210-172-5 | 50 mg/kg |
| Полихлорирани бифенили (ПХБ) | 1336-36-3 и други | 215-648-1 | 50 mg/kg[[8]](#footnote-8) |
| Мирекс | 2385-85-5 | 219-196-6 | 50 mg/kg |
| Токсафен | 8001-35-2 | 232-283-3 | 50 mg/kg |
| Хексабромобифенил | 36355-01-8 | 252-994-2 | 50 mg/kg |
| è1 Хексабромоциклододекан[[9]](#footnote-9) ç | è1 25637-99-4,  3194-55-6,  134237-50-6,  134237-51-7,  134237-52-8 ç | è1 247-148-4  221-695-9 ç | è1 1000 mg/kg, предмет на преразглеждане от Комисията до 20.4.2019 г. ç |

ê Поправка, ОВ L 229, 29.6.2004 г., стр. 5 (адаптиран)

è1 304/2009 член 1 и приложение .2(а)

ПРИЛОЖЕНИЕ V

**УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ**

Част 1 Обезвреждане и оползотворяване съгласно член 7, параграф 2

Както е посочено в Приложение Приложения I IIА и IIБ към Директива 75/442/ЕИО2008/98/ЕО, следните дейности по обезвреждане и оползотворяване са разрешени по смисъла на член 7, параграф 2, когато се извършват по начин, по който се гарантира, че съдържанието на устойчив органичен замърсител е разрушено или необратимо трансформирано:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D9 |  | физично-химично третиране |
| D10 |  | наземно изгаряне и |
| R1 |  | използване основно като гориво или по друг начин за получаване на енергия, с изключение на отпадъците, съдържащи ПХБ. |
| è1 R4 ç | è1 ç | è1 Рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения при следните условия: Операциите са ограничени до остатъци от процесите на производство на чугун и стомана като например прах или утайки от пречистване на газове, или валцовъчен угар, или цинксъдържащ филтърен прах от стоманолеярни заводи, прах от системи за пречистване на газовете от пещи за топене на мед и подобни отпадъци и оловосъдържащи остатъци от редукцията при производството на цветни метали. Изключват се отпадъци, съдържащи ПХБ. Операциите са ограничени до процеси за възстановяване на желязо и железни сплави (от доменни пещи, шахтови пещи и подови пещи) и цветни метали (въртяща се велц-пещ, процеси на ванно топене с използване на хоризонтални или вертикални пещи), при условие че съответните съоръжения отговарят като минимум на нормите за допустими емисии на PCDD и PCDF, определени в Ö съответствие с Õ Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. относно изгарянето на отпадъците[[10]](#footnote-10), независимо дали процесите са или не са предмет на посочената директива, и без да се засягат другите разпоредби на Директива 2000/76/ЕО, когато тя се прилага, и разпоредбите на Директива 96/61/ЕО.  ç |

Съгласно настоящата част от настоящото приложение, операциите по предварителната обработка преди разрушаването или необратимото трансформиране могат да се извършат, при условие че дадено вещество от изброените в приложение IV, което е изолирано от отпадъците по време на предварителната обработка, след това се обезврежда в съответствие с настоящата част на настоящото приложение.è1 Когато само част от продукт или отпадъци, като например отпадни съоръжения, съдържа или е замърсена с устойчиви органични замърсители, тя се отделя и се обезврежда в съответствие с изискванията на настоящия регламент. ç Като допълнение, дейностите по повторно опаковане и временно съхраняване могат да се извършат преди подобна предварителна обработка или преди разрушаването или необратимото трансформиране, в съответствие с настоящата част на настоящото приложение.

ê 172/2007 член 1 и приложение

Част 2 Отпадъци и операции, за които се прилага член 7, параграф 4, буква б)

Следните операции са разрешени за целите на член 7, параграф 4, буква б) по отношение на посочените отпадъци, които са определени с шестцифрен код така, както са класифицирани в Решение 2000/532/ЕО на Комисията[[11]](#footnote-11)

ê 323/2007 член 1 и приложение

Предварителна обработка преди прибирането за постоянно съхранение съгласно настоящата част от настоящото приложение може да се извършва, при условие че вещество, изброено в приложение IV, което е било изолирано от отпадъците по време на предварителната обработка, след това се обезврежда в съответствие с част 1 от настоящото приложение. Като допълнение дейностите по повторно опаковане и временно съхраняване могат да се извършат преди подобна предварителна обработка или преди прибирането за постоянно съхранение съгласно настоящата част от настоящото приложение.

ê 460/2016 член 1 и приложение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Видове отпадъци, съгласно класификацията в Решение 2000/532/ЕО на Комисията | | Максимално допустими концентрации на веществата, включени в приложение IV[[12]](#footnote-12) | Функциониране |
| 10 | ОТПАДЪЦИ ОТ ТОПЛИННИ ПРОЦЕСИ | Хлороалкани C10-C13 (късоверижни хлорирани парафини) (SCCP): 10000 mg/kg;  Алдрин: 5000 mg/kg;  Хлордан: 5000 mg/kg;  Хлордекон: 5000 mg/kg;  ДДТ (1,1,1-трихлоро-2,2-бис(4-хлорофенил)етан): 5000 mg/kg;  Диелдрин: 5000 mg/kg;  Ендосулфан: 5000 mg/kg;  Ендрин: 5000 mg/kg;  Хептахлор: 5000 mg/kg;  Хексабромобифенил: 5000 mg/kg;  Хексабромоциклододекан[[13]](#footnote-13): 1000 mg/kg;  Хексахлоробензен: 5000 mg/kg;  Хексахлоробутадиен: 1000 mg/kg;  Хексахлороциклохексани, включително линдан: 5000 mg/kg;  Мирекс: 5000 mg/kg;  Пентахлоробензен: 5000 mg/kg;  Перфлуорооктансулфонова киселина и нейните производни (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, метални соли (O-M+), халиди, амиди и други производни, включително полимери): 50 mg/kg;  Полихлорирани бифенили (ПХБ)[[14]](#footnote-14): 50 mg/kg;  Полихлорирани дибензо-*p*-диоксини и дибензофурани: 5 mg/kg;  Полихлорирани нафталени (\*): 1000 mg/kg;  Сума от концентрациите на тетрабромодифенилов етер (C12H6Br4O), пентабромодифенилов етер (C12H5Br5O), хексабромодифенилов етер (C12H4Br6O) и хептабромодифенилов етер (C12H3Br7O): 10000 mg/kg;  Токсафен: 5000 mg/kg. | Прибирането за постоянно съхранение на отпадъците се разрешава само ако са изпълнени следните условия:  1) Разполагането се осъществява в един от следните видове обекти:   * безопасни, дълбоки, подземни скалисти образувания, * солни мини, * депо за опасни отпадъци, при условие че отпадъците са втвърдени или (когато това е технически възможно) частично стабилизирани съгласно изискването за класификация на отпадъците в подгрупа 19 03 от Решение 2000/532/ЕО.   2) Трябва да са спазени разпоредбите на Директива 1999/31/ЕО на Съвета[[15]](#footnote-15) и на Решение 2003/33/ЕО на Съвета[[16]](#footnote-16);  3) Доказано е, че избраната дейност е по-благоприятна от гледна точка на околната среда. |
| 10 01 | Отпадъци от електроцентрали и други горивни инсталации (с изключение на глава 19) |
| 10 01 14 \*[[17]](#footnote-17) | Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества |
| 10 01 16 \* | Увлечена/летяща пепел от съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества |
| 10 02 | Отпадъци от производство на чугун и стомана |
| 10 02 07 \* | Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества |
| 10 03 | Отпадъци от пирометалургия на алуминий |
| 10 03 04 \* | Шлаки от първия етап на производство |
| 10 03 08 \* | Солеви шлаки от втория етап на производство |
| 10 03 09 \* | Черни дроси от втория етап на производство |
| 10 03 19 \* | Прах от димни газове, съдържащ опасни вещества |
| 10 03 21 \* | Други прахови частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества |
| 10 03 29 \* | Отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, съдържащи опасни вещества |
| 10 04 | Отпадъци от пирометалургия на оловото |
| 10 04 01 \* | Шлаки от първия и втория етап на производство |
| 10 04 02 \* | Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство |
| 10 04 04 \* | Прах от димни газове |
| 10 04 05 \* | Други прахови частици и прах |
| 10 04 06 \* | Твърди отпадъци от пречистване на газове |
| 10 05 | Отпадъци от пирометалургия на цинка |
| 10 05 03 \* | Прах от димни газове |
| 10 05 05 \* | Твърди отпадъци от пречистване на газове |
| 10 06 | Отпадъци от пирометалургия на медта |
| 10 06 03 \* | Прах от димни газове |
| 10 06 06 \* | Твърди отпадъци от пречистване на газове |
| 10 08 | Отпадъци от пирометалургия на други цветни метали |
| 10 08 08 \* | Солни шлаки от първия и втория етап на производство |
| 10 08 15 \* | Прах от димни газове, съдържащ опасни вещества |
| 10 09 | Отпадъци от леене на черни метали |
| 10 09 09 \* | Прах от димни газове, съдържащ опасни вещества |
| 16 | ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ НА ДРУГО МЯСТО В СПИСЪКА |
| 16 11 | Отпадъчни облицовъчни и огнеупорни материали |
| 16 11 01 \* | Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, съдържащи опасни вещества |
| 16 11 03 \* | Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества |
| 17 | ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И СЪБАРЯНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЧВА, ИЗКОПАНА ОТ ЗАМЪРСЕНИ МЕСТА) |
| 17 01 | Бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия |
| 17 01 06 \* | Смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни вещества |
| 17 05 | Почва (включително почва, изкопана от замърсени места), камъни и изкопани земни маси |
| 17 05 03 \* | Почва и камъни, съдържащи опасни вещества |
| 17 09 | Други отпадъци от строителство и събаряне |
| 17 09 02 \* | Отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи ПХБ, с изключение на съоръжения, които съдържат ПХБ |
| 17 09 03 \* | Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества |
| 19 | ОТПАДЪЦИ ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ИЗВЪН МЯСТОТО ИМ НА ОБРАЗУВАНЕ И ОТ ВОДНОТО СТОПАНСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ И ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА |
| 19 01 | Отпадъци от изгаряне или пиролиза на отпадъци |
| 19 01 07 \* | Твърди отпадъци от пречистване на газове |
| 19 01 11 \* | Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества |
| 19 01 13 \* | Увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества |
| 19 01 15 \* | Прах от котли, съдържащ опасни вещества |
| 19 04 | Встъклени отпадъци и отпадъци от встъкляване |
| 19 04 02 \* | Увлечена/летяща пепел и други отпадъци от пречистване на димни газове |
| 19 04 03 \* | Невстъклена твърда фаза |

Максимално допустимата концентрация за полихлорирани дибензо-*р*-диоксини и дибензофурани (PCDD и PCDF) се изчислява съгласно следните коефициенти за токсична еквивалентност (TEF):

|  |  |
| --- | --- |
| PCDD | TEF |
| 2,3,7,8-TeCDD | 1 |
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 1 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 |
| OCDD | 0,0003 |
| PCDF | TEF |
| 2,3,7,8-TeCDF | 0,1 |
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 |
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |
| OCDF | 0,0003 |

é

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

**Отмененият регламент и списък на последователните му изменения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета** (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7). |  |
| **Регламент (ЕО) № 1195/2006 на Съвета** (ОВ L 217, 8.8.2006 г., стр. 1). |  |
| **Регламент (ЕО) № 172/2007 на Съвета** (ОВ L 55, 23.2.2007 г., стр. 1). |  |
| **Регламент (ЕО) № 323/2007 на Комисията** (ОВ L 85, 27.3.2007 г., стр. 3). |  |
| **Регламент (ЕО) № 219/2009 на Европейския парламент и на Съвета** (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 109). | Само точка 3.7 от приложението |
| **Регламент (ЕО) № 304/2009 на Комисията** (ОВ L 96, 15.4.2009 г., стр. 33). |  |
| **Регламент (ЕС) № 756/2010 на Комисията** (ОВ L 223, 25.8.2010 г., стр. 20). |  |
| **Регламент (ЕС) № 757/2010 на Комисията** (ОВ L 223, 25.8.2010 г., стр. 29). |  |
| **Регламент (ЕС) № 519/2012 на Комисията** (ОВ L 159, 20.6.2012 г., стр. 1). |  |
| **Регламент (ЕС) № 1342/2014 на Комисията** (ОВ L 363, 18.12.2014 г., стр. 67). |  |
| **Регламент (ЕС) 2015/2030 на Комисията** (ОВ L 298, 14.11.2015 г., стр. 1). |  |
| **Регламент (ЕС) 2016/293 на Комисията** (ОВ L 55, 2.3.2016 г., стр. 4). |  |
| **Регламент (ЕС) 2016/460 на Комисията** (ОВ L 80, 31.3.2016 г., стр. 17). |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

**Таблица на съответствието**

|  |  |
| --- | --- |
| **Регламент (ЕО) № 850/2004** | **Настоящият регламент** |
| Член 1, параграф 1 | Член 1 |
| Член 2, уводни думи | Член 2, уводни думи |
| Член 2, букви а)—г) | Член 2, букви а)—г) |
| \_ | Член 2, букви д) и е) |
| Член 2, буква д) | Член 2, буква ж) |
| Член 2, буква е) | Член 2, буква з) |
| Член 2, буква ж) | Член 2, буква и) |
| \_ | Член 2, буква й) |
| Член 3 | Член 3 |
| Член 4, параграф 1, буква а) | Член 4, параграф 1, буква а) |
| Член 4, параграф 1, буква б) | Член 4, параграф 1, буква б) |
| Член 1, параграф 2 | Член 4, параграф 1, буква в) |
| Член 4, параграф 2 | Член 4, параграф 2 |
| Член 4, параграф 3, буква а) | Член 4, параграф 3, буква а) |
| Член 4, параграф 3, буква б) | Член 4, параграф 3, буква б) |
| \_ | Член 4, параграф 3, буква в) |
| Член 1, параграф 2 | Член 4, параграф 4 |
| Член 5 | Член 5 |
| Член 6 | Член 6 |
| Член 7, параграф 1 | Член 7, параграф 1 |
| Член 7, параграф 2 | Член 7, параграф 2 |
| Член 7, параграф 3 | Член 7, параграф 3 |
| Член 7, параграф 4 | Член 7, параграф 4 |
| Член 7, параграф 5 | Член 7, параграф 5 |
| Член 7, параграф 6 | Член 7, параграф 6 |
| Член 7, параграф 7 | \_ |
| \_ | Член 8 |
| Член 8 | Член 9 |
| Член 9 | Член 10 |
| Член 10 | Член 11 |
| Член 11 | Член 12 |
| Член 12, параграф 1 | Член 13, параграф 1, буква а) |
| Член 12, параграф 3, буква а) | Член 13, параграф 1, буква б) |
| Член 12, параграф 3, буква б) | Член 13, параграф 1, буква в) |
| \_ | Член 13, параграф 1, буква г) |
| Член 12, параграф 3, буква в) | Член 13, параграф 1, буква д) |
| Член 12, параграф 2 | Член 13, параграф 1, буква е) |
| \_ | Член 13, параграф 2 |
| Член 12, параграф 4 | \_ |
| Член 12, параграф 5 | Член 13, параграф 3 |
| Член 12, параграф 6 | \_ |
| \_ | Член 13, параграф 4 |
| \_ | Член 13, параграф 5 |
| Член 13 | Член 14 |
| Член 14 | Член 15 |
| \_ | Член 16 |
| \_ | Член 17 |
| \_ | Член 18 |
| Член 15 | Член 19 |
| Член 16 | Член 20 |
| Член 17 | \_ |
| Член 18 | \_ |
| \_ | Член 21 |
| Член 19 | Член 22 |
| Приложения I—V | Приложения I—V |
| – | Приложение VI |
| – | Приложение VI |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19. [↑](#footnote-ref-1)
2. ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8. [↑](#footnote-ref-2)
3. è1 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1). ç [↑](#footnote-ref-3)
4. è4 Полихлорирани нафталени означава химически съединения с нафталенова пръстенна система, в която един или повече водородни атоми са заместени с хлорни атоми.ç [↑](#footnote-ref-4)
5. За целите на инвентаризацията на емисиите се използват следните четири компонентни индикатора: бензо[*a*]пирен, бензо[*b*]флуорантен, бензо[*k*]флуорантен и индено[1,2,3-*cd*)пирен. [↑](#footnote-ref-5)
6. Полихлорирани нафталени означава химически съединения с нафталенова пръстенна система, в която един или повече водородни атоми са заместени с хлорни атоми. [↑](#footnote-ref-6)
7. Граничната концентрация се изчислява като PCDD и PCDF съгласно следните коефициенти за токсична еквивалентност (TEF):

   |  |  |
   | --- | --- |
   | PCDD | TEF |
   | PCDF | TEF |
   | PCDD | TEF |
   | 2,3,7,8-TeCDD | 1 |
   | 1,2,3,7,8-PeCDD | 1 |
   | 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 |
   | 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 |
   | 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 |
   | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 |
   | OCDD | 0,0003 |
   | 2,3,7,8-TeCDF | 0,1 |
   | 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 |
   | 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 |
   | 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |
   | 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
   | 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |
   | 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
   | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |
   | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |
   | OCDF | 0,0003 |

   [↑](#footnote-ref-7)
8. Когато е приложимо, се използва изчислителният метод, формулиран в европейските стандарти EN 12766-1 и EN 12766-2. [↑](#footnote-ref-8)
9. è1 „Хексабромоциклододекан“ означава хексабромоциклододекан, 1,2,5,6,9,10-хексабромоциклододекан и неговите основни диастереоизомери: алфа-хексабромоциклододекан, бета-хексабромоциклододекан и гама-хексабромоциклододекан. ç [↑](#footnote-ref-9)
10. Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17–119). [↑](#footnote-ref-10)
11. Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3). Решение, последно изменено с Решение 2014/955/ЕС на Комисията от 18 декември 2014 г. (ОВ L 370, 30.12.2014 г.). [↑](#footnote-ref-11)
12. Тези максимално допустими концентрации се отнасят само за случаите на депониране в депо за опасни отпадъци и не се отнасят за окончателно подземно разполагане на опасни отпадъци, включително в солни мини. [↑](#footnote-ref-12)
13. „Хексабромоциклододекан“ означава хексабромоциклододекан, 1,2,5,6,9,10-хексабромоциклододекан и неговите основни диастереоизомери: алфа-хексабромоциклододекан, бета-хексабромоциклододекан и гама-хексабромоциклододекан. [↑](#footnote-ref-13)
14. Използва се изчислителният метод, посочен в европейските стандарти EN 12766-1 и EN 12766-2. [↑](#footnote-ref-14)
15. Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1). [↑](#footnote-ref-15)
16. Решение 2003/33/ЕО на Съвета от 19 декември 2002 г. относно определяне на критерии и процедури за приемане на отпадъци на депа в съответствие с член 16 от Директива 1999/31/ЕО и приложение II към нея (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 27). [↑](#footnote-ref-16)
17. Всички видове отпадъци, означени със звездичка (\*), се считат за опасни отпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО и подлежат на разпоредбите на посочената директива. [↑](#footnote-ref-17)