

ANNEXE

Dans l’annexe I du règlement (CE) nº 715/2007, le tableau 2a suivant est inséré:

«*Tableau 2a*

**Facteurs de conformité des émissions en conditions de conduite réelles**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oxydes d’azote (NOx) | Nombre de particules (PN) | Monoxyde de carbone (CO)([[1]](#footnote-1)) | Hydrocarbures totaux (THC) | Hydrocarbures et oxydes d’azote combinés (THC + NOx) |
| *CFpollutant-final (2)* | 1,43 | 1,5 | - | - | - |
| *CF pollutant-temp*(3) | 2,1 | 1,5 | - | - | - |

(1) Les émissions de CO doivent être mesurées et enregistrées pour tous les essais RDE.

(2) *CFpollutant-final* est le facteur de conformité utilisé pour déterminer le respect des limites d’émissions Euro 6 en tenant compte des incertitudes techniques liées à l’utilisation des systèmes portables de mesure des émissions (PEMS).

(3) CF *pollutant-temp* est le facteur de conformité temporaire qui peut être utilisé à la demande du constructeur à la place de *CFpollutant-final* pendant une période de 5 années et 4 mois après les dates spécifiées à l’article 10, paragraphes 4 et 5.».

1. [↑](#footnote-ref-1)