Приложение № 4.2.

..........................................................................................................................

(наименование /фирма/ на участника)

**Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е**

До Народното събрание на Република България

София, пл. „Народно събрание“ № 2

Уважаеми дами и господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на технологично кухненско оборудване за нуждите на Народното събрание“, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и)

…………………………………………………………………………………………………..

представям(е) на вниманието Ви следното Техническо предложение:

1. Приемам(е) да извърша(им) доставка и монтаж на оборудване по видове и количества и в съответствие с изискванията на възложителя по обособена позиция № 2 **„Доставка и монтаж на технологично кухненско оборудване за бюфета в сградата на бул. „Княз Александър Дондуков“ № 2, София“**, посочени в Техническата спецификация в раздел І.Б, т. 2 от документацията за участие.

 Описанието и техническата информация на предлаганото от нас кухненско оборудване, предмет на поръчката, в т.ч. наименование, производител/произход, марка/модел (ако има такива), основни технически и функционални характеристики и количество, са, както следва:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Техническа спецификация на оборудването съгласно изискванията на възложителя** | **Предлагани артикули**(*Участникът дава пълно описание и техническа информация за всеки артикул кухненско оборудване, предмет на поръчката по обособена позиция № 1, в т.ч. наименование, производител/произход, марка/модел (ако има такива), основни технически и функционални характеристики и количество. В описанието на характеристиките задължително се включва информация по поставените от възложителя изисквания. Участникът по своя преценка може да даде и по-подробно описание извън минимално изискуемото)* | **Количество**  |
| **1** | **Съдомиялна машина– конзолна в комплект с входяща и изходяща маси**Да е изцяло от неръждаема стомана включително рамената и разпръсквачитеДа е с приблизителни размери 720 х 740 х 1450 мм, допуска се +/- 10 % разлика в размеритеКъм съдомиялната машина да са включени входяща маса с душ и умивален басейн 500 х 500 х 300 мм и изходяща маса, масите да са с долен плот.За максимална използваема височина на съдовете 415 мм.Размер на кошницата 500 х 500 мм.Цикъл на измиване 1-2-3-4 мин.Капацитет 30/70 кошници/час. Максимална консумация в kW - 10 kW/ 380 V |  | 1 |  |
| **2** | **Месобъркачна машина** Да е с приблизителни размери 700 х 500 х 1100 мм., допуска се +/- 10 % разлика в размерите;Капацитет на бункера - 25 кг/ 35 литраМощност - 0.75 – 1,10 kW |  | 1 |  |
| **3** | **Електрическа скара с тръбни (квадратни) нагреватели**Да е настолна с три нагревателни зони с приблизителен общ размер 1150 – 1100 мм. / 600 - 550 мм;Да е с производителност повече или равно от 25 кг/час;Да е с регулация на температурата от 50°С ÷ 320°С;Да е от неръждаема стомана; |  | 1 |  |
| **4** | **Зеленчукорезачка**Да е от неръждаема стомана, с широк бункер за подаване на зеленчуците над 100 см.;Да е за подготовка до 400 порции на ден или 300 кг/час;Да е с една скорост 375 оборота/мин. |  | 1 |  |
| **5** | **Дискове за зеленчукорезачката (артикул № 4) 8 броя в комплект** |  | 1 |  |

**2.** Предлагам(е) срок за доставка и монтаж на оборудването, включенo в предмета на поръчката по настоящата обособена позиция, ………………………….. дни от датата на влизане в сила на договора. (*участникът посочва срок, който не може да бъде по-дълъг от 70 (седемдесет) календарни дни)*

**3.** Изпълнението ще се осъществява, съобразно условията на възложителя, както следва:

3.1.Доставката и монтажът на оборудването ще се извършват след уточняване с възложителя на точната дата и час (с известие по електронен път);

3.2. При изпълнение на монтажа и въвеждането в експлоатация на оборудването ще спазвам(е) мерки по охрана на труда, съгласно действащите нормативни разпоредби;

3.3.Артикулите технологично оборудване се приемат от възложителя, монтирани и окомплектовани в съответния срок, предложен от изпълнителя, за което се съставя и подписва двустранен протокол.

**4. Предлагам(е) гаранционен срок на оборудването, описано в таблицата по т. 1 от настоящото пердложение,** ……………….. години (*Гаранционният срок се посочва в години и не може да бъде по-кратък от 3 (три) години)*.

Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен приемно-предавателен протокол за извършена доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването. През гаранционния срок ще отстранявам(е) за своя сметка появилите се повреди, недостатъци и дефекти.

**5. Предлагам(е) следните гаранционни условия:**

**5.1.** В рамките на гаранционния срок при установен дефект на оборудването в процеса на експлоатация в следствие на дефект от производителя или появил се дефект, в следствие на некачествен монтаж, ще приемам(е) рекламация до 7 (седем) работни дни от откриването на дефектите.

**5.2**. Задължавам(е) се да отстранявам(е) констатираните дефекти по доставеното оборудване и/или дефекти от некачествен монтаж в срок до 10 работни дни след подписване на двустранен протокол за установяване на дефектите.

**5.3.** Освен горепосочените условия, предлагам(е) следните гаранционни условия: ……………………………………………………………………………………

*(участникът описва всички гаранционни условия на оборудването, ако има такива)*

1. **Място на изпълнението:**

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 2.

1. В случай че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка, се задължавам(е) при сключване на договора да представя(им) всички необходими документи съгласно документацията за участие и чл. 112, ал. 1 ЗОП.

**Приложения:**

1. ……………. (*описват се, по преценка на участника)*

2019 г. Подпис и печат:

1

(длъжност и име)

2

(длъжност и име)

*Забележки: Участникът има право по своя преценка да допълва и включва информация в офертата си извън определеното по-горе минимално задължително съдържание.*