Приложение № 4.2.

..........................................................................................................................

(наименование /фирма/ на участника)

**Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е**

До Народното събрание на Република България

София, пл. „Народно събрание“ № 2

Уважаеми дами и господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет„Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Народното събрание“, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и)……………………………………………………………………………………… представям(е) на вниманието Ви следното Техническо предложение:

1. Приемам(е) да извърша(им) доставка, сглобяване и монтаж на мебели по видове и количества и в съответствие с изискванията на възложителя по обособена позиция № 2 - Доставка и монтаж на мебели за мандатни жилища на Народното събрание в гр. София и за Лечебно-възстановителната база на Народното събрание – Велинград, посочени в Техническата спецификация в раздел І.Б, т. 2 от документацията за участие.

Описанието и техническата информация на предлаганите от нас мебели, предмет на поръчката, в т.ч. материалите, от които са изработени, функционалност, технически характеристики, производител, марка/модел/партиден номер (ако има такива) и др., видовете и количествата им са, както следва:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Предлагани артикули (Участникът дава описание всички мебели по вид и количество предмет на поръчката, в т.ч. материалите, от които са изработени, функционалност, технически характеристики, производител, марка/модел/партиден номер (ако има такива) и др. | Количество |
| 1. | **Единично легло с чекмедже - за матрак с размер 80/200 см.**  Леглото да е с:  - корпус - рамка от ПДЧ фурнировано покритие с дебелина 25 мм с цвят избелен дъб;  - рамката е подсилена с метални ъглови планки;  - леглото е за размер на матрака 80/200 см.;  - табла от едната къса страна на леглото с височина от 60 до 70 см.- материал - ПДЧ фурнировано покритие с дебелина 25 мм с цвят венге;  - подматрачна рамка - дървен масив;  - чекмедже - 1 бр.  - материал на чекмеджето - ПДЧ фурнировани плоскости с чело /d/ 25 мм. с цвят избелен дъб;  - размер на чекмеджето – ширина мин. 100 см;  - протектори за защита на настилката. |  | 6 бр. |
| 2. | **Матрак - размер 80/200 см.**  Матракът да е :  - ортопедичен, двулицев;  - височина мин. 22 см.;  - с покет система - технология за осигуряване на комфорт;  - средна степен на твърдост;  - ортопедичен;  - с плътна полиуретанова или HR (високоеластична) пяна и от двете страни слой мемори пяна;  - матракът да разполага със сваляем калъф, направен от висококачествен текстил, лесен за сваляне и почистване, подходящ за машинно изпиране;  - да издържа натоварване минимум 110 кг. |  | 6 бр. |
| 3. | **Единично легло – за матрак с размер 100/200 см.**  Леглото да е с:  - корпус - рамка от ПДЧ фурнировано покритие с дебелина 25 мм с цвят златен дъб;  - кант: с дебелина мин. 2мм;  - рамката на корпуса е подсилена с метални ъглови планки;  - леглото е за размер на матрака 100/200 см;  - подматрачна рамка - дървен масив;  - протектори за защита на настилката. |  | 4 бр. |
| 4. | **Табла с размер 350/110 см.**  - да е с размери – 350/110 см.;  - материал-ПДЧ фурнировано покритие с дебелина мин. 18 мм с цвят златен дъб |  | 2 бр. |
| 5. | **Двойно легло – за матрак с размер 180/200 см.**  Леглото да е с:  - корпус - рамка от ПДЧ фурнировано покритие с дебелина 25 мм с цвят златен дъб;  - кант: с дебелина мин. 2мм;  - рамката на корпуса е подсилена с метални ъглови планки;  - леглото е за размер на матрака 180/200 см;  - подматрачна рамка - дървен масив;  - протектори за защита на настилката. |  | 2 бр. |
| 6. | **Табла с размер 300/110 см.**  - да е с размери – 300/110 см.;  - материал - ПДЧ фурнировано покритие с дебелина мин. 18 мм с цвят златен дъб |  | 2 бр. |
| 7. | **Нощно шкафче**  Нощното шкафче да е с:  - размери на нощното шкафче: дълбочина от 40 см до 45 см; ширина от 50 см до 55 см и височина от 45 до 55 см;  - корпус - от ПДЧ фурнировано покритие с дебелина мин. 18 мм с цвят златен дъб;  - плот - от ПДЧ фурнировано покритие с дебелина 25 мм с цвят златен дъб;  - 2 броя чекмеджета по цялата височина на нощното шкафче;  - чело на чекмеджета - от ПДЧ фурнировано покритие с дебелина 25 мм с цвят златен дъб;  - корпус на чекмеджета - от ПДЧ фурнировано покритие с дебелина 18 мм с цвят златен дъб;  - кант: с дебелина мин. 2мм;  - дръжки на чекмеджета – метални с двуосово закрепване;  - протектори за защита на настилката. |  | 8 бр. |
| 8. | **Скрин с чекмеджета**  Скринът да е с:  - корпус на скрина - материал: фурнировано ПДЧ, дебелина мин. 18 мм, цвят златен дъб;  - плот - материал фурнировано ПДЧ, дебелина 25 мм с цвят златен дъб;  - размери на скрина: ширина: от 100 см до 104 см, дълбочина: от 46 до 50 см, височина: от 80 до 85 см;  - 4 броя чекмеджета, разположени в 4 реда по височина с еднакви размери и цвят златен дъб;  - кант: с дебелина мин. 2мм;  - дръжки за чекмеджета - двуосово закрепване, материал: метал;  - протектори за защита на настилката. |  | 4 бр. |
| 9. | **Огледало с рамка**  Огледалото да е с:  - размери на огледалото - ширина: 100 см, височина: 70 см;  - рамка на огледалото – материал: фурнировано ПДЧ с ширина мин.4 см и дълбочина 2 см, цвят златен дъб;  - кант: с дебелина мин. 2 мм;  - огледалото да е за монтаж на стена. |  | 4 бр. |
| 10. | **Тоалетка с минибар**  описание: състои се от ниша в едната си част, а в другата шкаф за минибар (без рафтове) с една плътна вратичка;  Тоалетката да е с:  - размери на тоалетката: ширина: от 100 см до 104 см, дълбочина: от 46 до 50 см, височина: от 80 до 85 см;  - корпус на тоалетката - материал: фурнировано ПДЧ, дебелина 18 мм, цвят златен дъб;  - плот - материал фурнировано ПДЧ, дебелина 25 мм с цвят златен дъб;  - кант: с дебелина мин. 2мм;  Шкаф за минибар с една плътна вратичка - без рафтове:  - размери на минибара – ширина: мин. 55 см; дълбочина от 46 до 50 см; височина: от 80 до 85 см;  - вратичка плътна - материал: ПДЧ фурнировано покритие с дебелина 25 мм. с цвят златен дъб;  - дръжка - двуосово закрепване, материал: метал;  - кант: с дебелина мин. 2мм;  - протектори на тоалетката за защита на настилката. |  | 4 бр. |
| 11. | **Гардероб двукрил с плъзгащи врати**  описание: състои се от едно крило с горен рафт и лост за закачане на закачалки и второ крило с четири рафта за дрехи;  Гардеробът да е с:  - корпус - материал: ПДЧ фурнировано покритие с дебелина 25 мм, с цвят златен дъб;  - 2 броя врати с плъзгащ механизъм, без огледала, материал: ПДЧ фурнировано покритие с дебелина мин. 18 мм с цвят златен дъб;  - размери на гардероба: ширина: от 200 см до 210 см, дълбочина: от 55 см до 60 см, височина: от 200 см до 215 см;  - модела да има паспарту (лицева рамка);  - кант: с дебелина мин. 2мм;  - регулируеми крака за прецизна регулация. |  | 2 бр. |
| 12. | **Гардероб двукрил с плъзгащи врати – падащ лост**  описание: състои се от едно крило с горен рафт и падащ лост за закачане на закачалки и второ крило с четири рафта за дрехи;  Гардеробът да е с:  - корпус - материал: ПДЧ фурнировано покритие с дебелина 25 мм, с цвят златен дъб;  - 2 броя врати с плъзгащ механизъм, без огледала, материал: ПДЧ фурнировано покритие с дебелина мин. 18 мм с цвят златен дъб;  - размери на гардероба: ширина: от 200 см до 240 см, дълбочина: 40 см, височина: от 200 см до 215 см;  - модела да има паспарту (лицева рамка);  - кант: с дебелина мин. 2мм;  - регулируеми крака за прецизна регулация. |  | 2 бр. |
| 13. | **Портманто**  описание: състои се от гардероб с обособени две отделения с горен рафт за шапки и дрехи, два лоста за закачалки с две плъзгащи врати и долен шкаф за обувки с рафт и две плъзгащи вратички;  Портмантото да е с:  - корпус и разделителна преграда за гардероба - материал: ПДЧ фурнировано покритие с дебелина мин. 18 мм, с цвят златен дъб;  - размери на портманто: ширина: от 110 см до 120 см, дълбочина: 40 см, височина: от 200 см до 215 см;  - 2 броя вратички с плъзгащ механизъм за гардероба - материал: ПДЧ фурнировано покритие с дебелина мин. 18 мм, с цвят златен дъб;  - размери на шкафа за обувки: ширина: от 110 см до 120 см, дълбочина: 40 см, височина: от 60 см до 65 см;  - 2 броя вратички с плъзгащ механизъм за шкафа за обувки - материал: ПДЧ фурнировано покритие с дебелина мин. 18 мм, с цвят златен дъб;  - кант: с дебелина мин. 2мм;  - регулируеми крака за прецизна регулация. |  | 1 бр. |
| 14. | **Модулно портманто**  описание: състои се от два модула – закачалка със стилна визия в комбинация с шкаф за обувки на две нива;  Модулното портманто да е с:  - материал: ПДЧ фурнировано покритие с дебелина мин. 18 мм, с цвят златен дъб;  - брой закачалки: 6 броя, материал - метал;  - размери на шкафа за обувки - ширина: от 60 см до 80 см, дълбочина: 30 см, височина: от 80 см до 100 см;  - материал: ПДЧ фурнировано покритие с дебелина мин. 18 мм, с цвят златен дъб;  - 2 броя вратички на шкафа за обувки с падащ механизъм;  - дръжка - двуосово закрепване, материал: метал;  - кант: с дебелина мин. 2мм;  - протектори за защита на настилката. |  | 1 бр. |
| 15. | **Фотьойл с разтегателен механизъм**  описание: единичен фотьойл тапициран (стилна визия) с подлакътници и разтегателен механизъм;  \*Разтегателният механизъм да дава възможност за ползване на фотьойла за спане.  Фотьойлът да е с:  - размери на фотьойла – ширина на седалката: от 80 см до 85 см, дълбочина на седалката: от 75 до 80 см, височина: от 80 см до 90 см;  - височина на сядане от 42 до 45 см;  - корпус на креслото да е от многослойна или масивна дървесина;  - масивни дървени крачета (мин. 10/10 см) с височина 10см, с матирано лаково покритие на крачетата, цвят златен дъб;  - тапицерия: седалка и гръб;  - дамаска: тъкан текстил, с цвят в кафява гама (да кореспондира с цвета на мебелите);  - подлакътници: комбинация дърво и тапицерия. |  | 4 бр. |
| 16. | **Стол с тапицирана седалка**  Столът да е с:  - размери на стола – ширина на седалката: от 40 см до 45 см, дълбочина на седалката: от 48 до 52 см, височина: от 90 см до 95 см;  - височина на сядане: от 42 до 45 см;  - корпус - материал: дървен масив, с дървени крака и гръб, без подлакътници;  - фурнир: матирано лаково покритие с цвят златен дъб;  - тапицерия на седалката - дамаска: тъкан текстил, с цвят в кафява гама (да кореспондира с цвета на мебелите). |  | 2 бр. |
| 17. | **Ниска маса**  Масата да е с:  - страници - материал: ПДЧ фурнировано покритие с дебелина 25 мм, с цвят златен дъб;  - плот MDF фурнировано покритие с дебелина мин. 25 мм с помощен плот под основния плот с дебелина мин. 19 мм, и масивни крака, цвят златен дъб;  - размери на масата – ширина: 70 см, дължина: 70 см, височина: от 45 см до 50 см;  - кант: с дебелина мин. 2мм;  - матирано лаково покритие. |  | 2 бр. |
| 18. | **Рецепция**  описание: рецепция със стилен и елегантен дизайн за медицински център;  Рецепцията да е с:  - размери - ширина: от 160 см до 172 см, дълбочина: от 60 см до 75 см, височина: от 110 см до 125 см;  - цвят златен дъб - възможни са двуцветни комбинации, като основния цвят е златен дъб;  - работния плот да разполага с функционално разпределени рафтчета;  - материал: ЛПДЧ с дебелина мин. 25 мм;  - кант: с дебелина мин. 2 мм;  - цвят златен дъб;  - протектори за защита на настилката. |  | 1 бр. |
| 19. | **Етажерка**  описание: обзавеждане за библиотека с функционално разпределени отделения за поставяне на книги;  - размери на етажерката – ширина: от 150 до 155 см, дълбочина: от 35 см до 40 см, височина: от 150 см до 170 см;  - материал корпус: ПДЧ фурнировано покритие с дебелина мин. 18 мм;  - преградните рафтове по хоризонтал и страници по вертикала да обособяват равни по размер 16 отделения (16 квадрати);  - материал на страници и рафтове: ПДЧ фурнировано покритие с дебелина мин. 18 мм;  - кант: с дебелина мин. 2мм;  - цвят череша;  - протектори за защита на настилката. |  | 2 бр. |
| 20. | **Стъклена витрина**  описание: елегантно решение на стъклена правоъгълна витрина за разположение на различни аксесоарни артикули;  Витрината да е с:  - размери на витрината – ширина: от 70 до 85 см, дълбочина: от 40 см до 45 см, височина: от 175 см до 200 см;  - материал на профила на конструкцията – алуминий, цвят сребрист;  - материал на витрина – безопасно стъкло, с дебелина на стъкло – мин. 5мм;  - товароносимост – приблизително от 8 до 10 кг на единица площ с разпределено тегло;  - стъклени регали – 4 броя на еднакви разстояния по височина;  - 2 отварящи се врати със заключващи се брави;  - регулируеми крака за прецизна регулация или 4 броя колелца с 2 броя спирачки. |  | 1 бр. |
| 21. | **Многофункционален анатомичен СПА шезлонг**  описание: СПА многофункционален анатомичен шезлонг със свалящо се шалте;  Шезлонгът да е:  - материал на шезлонга (в т.ч. корпус, скара, лежанка и крака) - дървен материал импрегниран, обработен;  - да е с извивка - анатомичен модел;  - да гарантира дълготрайна употреба;  - размери на шезлонга – дължина: от 191 см до 195, ширина: от 60 см до 77 см, височина: от 65 см до 77 см;  - оборудван с два броя колелца за лесно преместване;  - капацитет на натоварване – мин. 110 кг;  \* цвета на многофункционалният шезлонг да съответства на цвета на помощната масичка - артикулен № 22);  Шалте:  - дамаска - екокожа с цвят бежово;  - размер на шалтето - покрива целия шезлонг съобразен с размера му, дебелина на пълнежа – мин. 3 см;  - пълнеж на шалтето - полиуретанова пяна. |  | 4 бр. |
| 22. | **Помощна масичка за шезлонг**  описание: дървена квадратна, ниска масичка  - материал: корпус, крачета и плот - дърво, обработено;  - размери: дължина: 45 см, ширина: 45 см, височина: 40 см;  \* цвета на масичката да съответства на цвета на многофункционалния шезлонг с артикул № 21);  - четири броя крака. |  | 4 бр. |
| 23. | **Шезлонг за басейн**  описание: пластамасов шезлонг за басейн;  Шезлонгът да е:  - материал на шезлонга - ПВЦ, с цвят бял;  - да гарантира дълготрайна употреба и издръжлив на метеорологични условия;  - размери на шезлонга - дължина: от 185 см до 200 см, ширина: от 60 см до 80 см, височина: от 30 см до 40 см;  - да разполага с 5 степенна регулация на облегалката. |  | 30 бр. |
| 24. | **Пластмасова маса за шезлонг**  Масата да е с:  - материал на масата - ПВЦ, с цвят бял;  - да гарантира дълготрайна употреба и издръжлив на метеорологични условия;  - размери на масата - дължина: от 37 см до 50 см, ширина: от 37 см до 50 см, височина: от 35 см до 40 см. |  | 20 бр. |
| 25. | **Кръгла маса за заведение**  Масата да е с:  - размери на масата - диаметър: от 100 см до 110 см, височина: от 73 см до 80 см;  - плот - материал: МДФ мин. 20 мм, с цвят бял;  - масата е с един крак - свързващ плота и базата;  - материал на крака - материал: хромиран метал, цвят сребрист;  - основа на масата/база - материал: хромиран метал, цвят сребрист;  - базата да е с кръгла форма. |  | 7 бр. |
| 26. | **Кресло/стол за заведение с подлакътници**  описание: тапицирано с елегантни извивки, ергономично кресло/стол, осигуряващо постоянен комфорт при експлоатация;  Креслото/стола да е с:  - столът да е с 4 броя крака – материал: бук дърво, обработено, така че да гарантира дълготрайна употреба;  - цвят на краката - светъл дъб;  - креслото/стола и краката, да са стабилно сглобени с метални елементи;  - корпусът на креслото/стола (в т.ч. седалката, облегалката и подлакътниците/страниците) е изработено от многослойна дървесина или изцяло излят от полипропилен с високо качество, като да не променят вида и формата си с течение на времето;  - ергономична форма на креслото/стола;  - мека дунапренова или полиоретанова вложка под дамаската, за допълнително повишаване на комфорта;  - тапицерия на седалката, облегалката и подлакътниците - дамаска текстил;  - дамаска - от материя приятна на допир;  - дамаска - да не запарява;  - дамаска - да е антистатична;  - дамаска - да е с висока износоустойчивост гарантираща дълготрайна употреба;  - дамаска - да не се разпъва и деформира;  - дамаска - да запазва цвета си;  - цвят на дамаската: цветна комбинация от свежи цветове;  - размери на креслото/стола - ширина: от 50 до 65 см, дълбочина: от 50 см до 60 см, височина на седалката: от 45 см до 50 см, височина на креслото/стола: от 80 см до 85 см;  - капацитет на максимално натоварване - мин. 120 кг;  - протектори на краката за защита на подовите настилки; |  | 20 бр. |
| 27. | **Кресло/стол за заведение без подлакътници**  описание: тапицирано с елегантни извивки, ергономично кресло/стол, осигуряващо постоянен комфорт при експлоатация, без подлакътници;  Креслото/стола да е с:  - столът да е с 4 броя крака – материал: бук дърво, обработено, така че да гарантира дълготрайна употреба;  - цвят на краката - светъл дъб;  - креслото/стола и краката, да са стабилно сглобени с метални елементи;  - корпусът на креслото/стола (в т.ч. седалката и облегалката) е изработено от многослойна дървесина или изцяло излят от полипропилен с високо качество, като да не променят вида и формата си с течение на времето;  - ергономична форма на креслото/стола;  - мека дунапренова или полиоретанова вложка под дамаската, за допълнително повишаване на комфорта;  - тапицерия на седалката и облегалката - дамаска текстил;  - дамаска - от материя приятна на допир;  - дамаска - да не запарява;  - дамаска - да е антистатична;  - дамаска - да е с висока износоустойчивост гарантираща дълготрайна употреба;  - дамаска - да не се разпъва и деформира;  - дамаска - да запазва цвета си;  - цвят на дамаската: цветна комбинация от свежи цветове;  - размери на креслото/стола - ширина: от 50 до 65 см, дълбочина: от 50 см до 60 см, височина на седалката: от 45 см до 50 см, височина на креслото/стола: от 80 см до 85 см;  - капацитет на максимално натоварване - мин. 120 кг;  - протектори на краката за защита на подовите настилки |  | 8 бр. |

1.1. Декларирам(е), че артикули с №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17, ще бъдат от една серия/модел, съответно в един цвят или с еднаква комбинация от цветове.

**2.** Предлагам(е) срок за доставка, сглобяване и монтаж на мебелите, включени в предмета на поръчката по настоящата обособена позиция ………………………….. месеци, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка по настоящата обособена позиция. (*участникът посочва срок, който не може да бъде по-дълъг от 5 (пет) месеца)*

**3.** Изпълнението ще се осъществява, съобразно условията на възложителя, както следва:

**3.1.** При изпълнение на сглобяването и монтажа на мебелите ще спазвам(е) мерки по охрана на труда, съгласно действащите нормативни разпоредби;

**3.2.** Доставката, сглобяването и монтажа на мебелите ще се извършват след уточняване с възложителя на точната дата и час (с известие по електронен път);

**3.3.** В срок до 10 (десет) календарни дни след сключване на договора се задължавам(е) да представя(им) на възложителя мостри за одобрение и уточняване на цвета на:

- покритиетона плоскостите за артикули с №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 от таблицата по т. 1 от настоящото предложение;

- за краката за артикули с №№ 15, 16, 17, 18, 26 и 27от таблицата по т. 1 от настоящото предложение;

- за плот за маса – артикул № 25 от таблицата по т. 1 от настоящото предложение;

- текстила на дамаската за артикули с №№ 15, 16, 26 и 27 от таблицата по т. 1 от настоящото предложение;

- за материал на артикул № 21 от таблицата по т. 1 от настоящото предложение и еко кожата за шалтето;

- за материал на артикул № 22 от таблицата по т. 1 от настоящото предложение.

**3.4.** При изпълнението на поръчката се задължавам да отразявам всички забележки, направени от възложителя по посочените в т. 3.3. мостри, в случай на констатирани несъответствия с техническите спецификации и/или техническото предложение. За одобрението на мострите от възложителя се съставя и подписва двустранен протокол;

**4. Предлагам(е) гаранционен срок на мебелите, както следва:**

**4.1.** Гаранционният срок на всички артикули мебели, описани в таблицата по т. 1 от настоящото предложение с изключение на матраците - артикул № 2 е ……………години (*Гаранционният срок се посочва в години и не може да бъде по-кратък от 2 (две) години)*.

**4.2.** Гаранционният срок на тъкания текстил на дамаската на артикули №№ 15, 16, 26 и 27от таблицата по т. 1 от настоящото предложение е …………. години. (*Гаранционният срок се посочва в години и не може да бъде по-кратък от 5 (пет) години)*.

**4.3.** Гаранционният срок на еко кожата на артикул № 21 от таблицата по т. 1 от настоящото предложение е ………………. години. (*Гаранционният срок се посочва в години и не може да бъде по-кратък от 5 (пет) години)*.

**4.4.** Гаранционният срок на артикул № 2 от таблицата по т. 1 от настоящото предложение е ………………. години. (*Гаранционният срок се посочва в години и не може да бъде по-кратък от 8 (осем) години)*.

Гаранционните срокове започва да текат от датата на подписване на окончателния двустранен приемнателно-предавателен протокол за извършена доставка, сглобяване и/или монтаж на мебелите. През гаранционния срок ще отстранявам(е) за своя сметка появилите се повреди, недостатъци и дефекти.

**5. Предлагам(е) следните гаранционни условия:**

**5.1.** В рамките на гаранционния срок при установен дефект на мебелите в процеса на експлоатация в следствие на дефект от производителя или появил се дефект, в следствие на некачествено сглобяване, ще приемам(е) рекламация до 7 (седем) работни дни от откриването на дефектите.

**5.2**. Задължавам(е) се да отстранявам(е) констатираните дефекти по доставените мебели и/или дефекти от некачествен монтаж или сглобяване в срок до 10 работни дни след подписване на двустранен протокол за установяване на дефектите.

**5.3.** Освен горепосочените условия, предлагам(е) следните гаранционни условия: ……………………………………………………………………………………

*(участникът описва всички гаранционни условия на мебелите, ако има такива)*

1. **Място на изпълнението:**

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е сградата на Народното събрание, гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1 и сградата на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание, гр. Велинград, с адрес: гр. Велинград, бул. „Вела Пеева” № 35.

1. В случай че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка, се задължавам(е) при сключване на договора да представя(им) всички необходими документи съгласно документацията за участие и чл. 112, ал. 1 ЗОП.

**Приложения:**

1. Схема на апартамент ет. 1 в хотелски комплекс ЛВБНС;

2. Схема на апартамент ет. 2 в хотелски комплекс ЛВБНС;

3. ……………. (*описват се, по преценка на участника).*

2020 г. Подпис и печат:

1

(длъжност и име)

2

(длъжност и име)

*Забележки: Участникът има право по своя преценка да допълва и включва информация в офертата си извън определеното по-горе минимално задължително съдържание.*